|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ QUẢNG NINH  **TRUNG TÂM Y TẾ TX ĐÔNG TRIỀU**  Số: /TM-TTYT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Đông Triều, ngày tháng năm 2024* |

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

**Gói thầu mua sắm Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) để sao lưu, lưu trữ dữ liệu phục vụ hoạt động chuyên môn tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều**

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều có nhu cầu mua sắm Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) để sao lưu, lưu trữ dữ liệu phục vụ hoạt động chuyên môn tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều *(chi tiết theo phụ lục đính kèm).*

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều kính mời Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia gửi báo giá cho Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều.

**1. Hồ sơ báo giá gồm:** 01 bộ, gồm:

- Giấy báo giá *(theo mẫu gửi kèm):* Bản dấu đỏ. Đơn giá trong báo giá của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp gửi chào đã bao gồm tiền thuế và các khoản chi phí khác.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh *(bản photo).*

**2. Thời gian nhận báo giá:** từ ngày 29/3/2024 đến 16h00 ngày 03/4/2024.

**3. Hình thức báo giá:** Bằng văn bản, gửi về Hội đồng mua sắm, sửa chữa Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Địa chỉ: Khu 5, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và Email: [hoidongmuasamttytdt@gmail.com](mailto:hoidongmuasamttytdt@gmail.com)

- Điện thoại: 0906.223.090 (Nguyễn Thị Hải Yến: Thư ký hội đồng); 0919.354.366 (Nguyễn Văn Vị).

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Thực hiện trong giờ hành chính *(từ thứ Hai đến thứ Sáu)*; đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện: được tính theo dấu của Bưu điện.

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều xin trân trọng thông báo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như kính gửi;  - Phòng KH-NV (để đăng tải);  - Lưu VT. | **GIÁM ĐỐC**  **Lê Kỳ Trường** |

**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo thư mời số: /TM-TTYT ngày / /2024 của Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa/ Dịch vụ** | **Thông số kỹ thuật/ Mổ tả** | **Xuất xứ** | **Thời gian bảo hành** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Thiết bị lưu trữ mạng Synology RS1221+ 8-bay RackStation (up to 12-bay), Quad Core 2.2 GHz, 4GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC support (optional), M.2 SSD support with M2D20, 3Y WTY\_RS1221+  Hãng Synology | - Sản phẩm : Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) - Tên Hãng: Synology - Model: RS1221+ - Số khay đựng ổ cứng: 8 Khay - Bộ vi xử lý: AMD RyzenTM V1500B quad-core 2.2 GHz Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) - Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB) - Hỗ trợ Raid: Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 - Chuẩn ổ cứng/ Dung lượng tối đa: 3.5" SATA HDD; 2.5" SATA HDD; 2.5" SATA SSD - Cổng giao tiếp: 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Expansion port (eSATA) 4 x 1GbE RJ-45 - Số lượng User : Số User tối đa: 2.048, Số kết nối đồng thời: 1.000 - Kích thước : 88 x 482 x 306.6 mm (with server handles) - Trọng lượng : 6.9 kg  - Hàng mới 100% | Taiwan | 36 tháng | Chiếc | 1 |  |
| 2 | Thanh trượt Synology RKS-02 Rail Kit Sliding, 1Y WTY\_RKS-02 Hãng Synology, | - Synology Rail Kit RKS-02 giúp dễ dàng tiếp cận để bảo trì các mẫu sản phẩm Synology gắn khung. RKS-02 được hỗ trợ bởi bảo hành giới hạn 1 năm của Hãng Synology.  - Hàng mới 100% | Taiwan | 12 tháng | Chiếc | 1 |  |
| 3 | Ổ cứng máy tính Seagate Exos 7E10 10TB Enterprise 512e/4KN SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 3.5in Hãng Seagate | - Hãng sản xuất : Seagate - Model (P/N) : ST10000NM017B - Loại ổ: Chuyên dụng cho NAS - Dung lượng: 10TB - Tốc độ quay : 7200RPM  - Bộ nhớ Cache: 256 MB - Chuẩn giao tiếp : SATA 6Gb/s  - Kích thước : 3.5Inch  - Hàng mới 100% | China | 36 tháng | Chiếc | 8 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIẤY BÁO GIÁ**

|  |
| --- |
| **MẪU** |

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Địa chỉ: Khu 5, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

**Đơn vị báo giá:**..........................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................

Mã số thuế:...................................................................................................

Điện thoại:....................................................................................................

Căn cứ Thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày / /2024 của Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều về việc thực hiện gói thầu: Mua sắm Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) để sao lưu, lưu trữ dữ liệu phục vụ hoạt động chuyên môn tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Đơn vị chúng tôi xin báo giá, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa/ Dịch vụ** | **Thông số kỹ thuật/ Mổ tả** | **Xuất xứ** | **Thời gian bảo hành** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| 1 | Thiết bị lưu trữ mạng Synology RS1221+ 8-bay RackStation (up to 12-bay), Quad Core 2.2 GHz, 4GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC support (optional), M.2 SSD support with M2D20, 3Y WTY\_RS1221+  Hãng Synology | - Sản phẩm : Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) - Tên Hãng: Synology - Model: RS1221+ - Số khay đựng ổ cứng: 8 Khay - Bộ vi xử lý: AMD RyzenTM V1500B quad-core 2.2 GHz Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) - Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB) - Hỗ trợ Raid: Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 - Chuẩn ổ cứng/ Dung lượng tối đa: 3.5" SATA HDD; 2.5" SATA HDD; 2.5" SATA SSD - Cổng giao tiếp: 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Expansion port (eSATA) 4 x 1GbE RJ-45 - Số lượng User : Số User tối đa: 2.048, Số kết nối đồng thời: 1.000 - Kích thước : 88 x 482 x 306.6 mm (with server handles) - Trọng lượng : 6.9 kg  - Hàng mới 100% | Taiwan | 36 tháng | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Thanh trượt Synology RKS-02 Rail Kit Sliding, 1Y WTY\_RKS-02 Hãng Synology, | - Synology Rail Kit RKS-02 giúp dễ dàng tiếp cận để bảo trì các mẫu sản phẩm Synology gắn khung. RKS-02 được hỗ trợ bởi bảo hành giới hạn 1 năm của Hãng Synology.  - Hàng mới 100% | Taiwan | 12 tháng | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Ổ cứng máy tính Seagate Exos 7E10 10TB Enterprise 512e/4KN SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 3.5in Hãng Seagate | - Hãng sản xuất : Seagate - Model (P/N) : ST10000NM017B - Loại ổ: Chuyên dụng cho NAS - Dung lượng: 10TB - Tốc độ quay : 7200RPM  - Bộ nhớ Cache: 256 MB - Chuẩn giao tiếp : SATA 6Gb/s  - Kích thước : 3.5Inch  - Hàng mới 100% | China | 36 tháng | Chiếc | 8 |  |  |
| **Cộng:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Thuế GTGT:………%** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng:** | |  |  |  |  |  |  |  |

**Bằng chữ:**

- Giá trên đã báo gồm thuế GTGT, các khoản chi phí khác có liên quan.

*………., ngày tháng năm 2024*

|  |
| --- |
| **ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ**  *( Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |